TABLE 1. FEP hardwar e register configuration for CCD output clocking modes

Value of quadcode

FEP Img Contr ol Register

FEP Addr ess Offset Registers

Offset_0 Offset_1 Offset_2 Offset_3 FEP_QUAD_ABCD 0x2a 0 2*ncols–1 2*ncols 4*ncols–1 FEP_QUAD_AC 0x00 0 2*ncols - - FEP_QUAD_BD 0x1a 2*ncols–1 4*ncols–1 - -