Imaging Section

Framestore

Output Registers

Output Nodes

Row 0

Row 1

Row 2

Row 1025

Row 1

Row 1025

Row 0

Row 2

Column 0

Column 1

Column 51

1Column 512

Column 1023

Dummy 0

Dummy 3

Node A Node B

(1026 rows by 1024 columns)

(1026 rows by 2x512 columns)

(260 pixels per Node)

Node C Node D